정보자산 보호 및 가용성 확보를 위한 인프라 도입

규 격 서

2017. 12.

Ⅰ	사업개요

1. 사업내용

❍ 사업명 : 정보자산 보호 및 가용성 확보를 위한 인프라 도입

❍ 사업기간 : 계약일 ~ 2017년 12월 31일

❍ 소요예산 : 금 113,650,000원 이내(부가세 포함)

2. 추진배경 및 필요성

❍ 정보시스템은 증가하고 있으나 장애발생 및 재해재난에 대비한 시스템 미구축

❍ 정보보안 지침에 따른 시스템 가용성 확보

❍ 데이터의 안전한 보관을 위한 정기적인 백업 요구 증대

3. 사업범위

구분	내용	비고
백업장비	- Usable 27TB 이상(1식)	※ 원제조사 정품 장비 납품 ※ 기술지원 확약서 필수 제출 ※ 물품공급 확약서 필수 제출
스토리지	- Usable 30TB 이상(1식)
네트워크 장비	- SAN 스위치 2식
무정전전원장치	- 용량 10K 2식 또는 20K 1식

4. 기대효과

❍ 연구원 내 시스템 자료의 보호 및 분실 방지

❍ 자동화된 백업관리를 통한 업무연속성 확보

❍ 데이터의 안전한 보존과 효율적 활용

Ⅱ	제품규격

1. 백업장비

구분		규격	수량
백업장비	백업 컨트롤러 시스템	- CPU : 6 Core 1.9GHz x 1개 이상 - 메모리 : 32GB 이상 - 디스크 : 3.5” 2TB SATA x 6, RAID-1 - NIC : 10GbE x 4 Ports 이상	1식
	백업데이터 저장시스템	- 제안 용량 : Usable 27TB 이상 (최대 물리적 108TB용량 확장 지원) - CPU : 12 Core 2.4Ghz 이상 - 메모리 : 48GB 이상 - 백업데이터 저장 디스크 : 4TB SAS Disk이상, RAID 6 구성 - Hot Spare : Enclosure 당 1개 이상 제공 - 호스트 인터페이스 : 10GbE * 4 port 이상 제공(최대 6port 이상 확장 가능) - 차후 용량 확장을 위한 기능 지원 - 제안 모델은 향후 서비스를 위해 가장 최근에 출시된 제품 납품
	기능	- 추가 라이선스 없이 PC 데이터 백업기능을 제공하고 한글 GUI 지원 - PC 데이터 백업 시 무제한 License 제공 - 백업 시 중복제거 백업 지원 - Windows, Linux, Unix 등 다수의 시스템 통합 백업관리 기능 제공 - 지원 Client, DBMS, Application, 백업 대상 수량에 대한 무제한 License 제공 - VTL, NAS(NFS, CIFS), OST 기능 지원 - VMware 백업 및 복구 시 CBT(Change Block Tracking) 지원하고, CBT를 이용한 한번에 복구 기능 제공
	기타	- 제조사 물품공급 및 기술지원 확약서 제출 - 연구원 기 운영 중인 서버에 대해서 백업 정책 설정 - 사업 종료 후 1달 동안 매주 1회 이상 방문하여 정상 로그 분석 필수 - 납품하는 모든 제품은 전원 이중화 필수 - EMC, VERITAS, Quest 중 택 1

2. 스토리지

구분		규격	수량
스토리지	디스크	- Usable 30TB 이상(RAID 6 구성(Hot Spare 제공), SAS Type 1.2TB) - 디스크 최대 150개 이상 지원 - 600GB ,1.2TB, 1.8TB 2.5’SAS 지원 - 2,4,6TB 대용량 NL-SAS 지원 - 400GB, 800GB, 1.6TB, 3.2TB SSD지원 - eMLC 또는 3D NAND Flash 타입 SSD 지원가능 - Hot Spare 전체 디스크 개수의 3% 또는 그에 상당하는 용량 이상의 Hot Spare 제공	1식
	캐시메모리	- 캐시메모리 : 48GB 이상 - 캐쉬 보호를 위한 Write영역 이중화 기능 제공 - Read/Write 영역 구분 없는 메모리 가용 공간
	인터페이스	- Host I/F (GBIC 포함), FC 16Gbps 물리적 16Port 이상 - 8G/16G FC, 1G/10G ISCSI 지원 - 12GB/s back-end interface 제공
	기능	- GUI 기반의 스토리지 관리(자원 사용 현황, 시스템 상태, 성능 모니터링 등) 기능 제공 - 온라인 중 구성 관리(Host 정보, 용량할당.회수, 환경설정 등) 기능 제공 - 다양한 RAID 구성 및 자동 오류 복구 기능 제공 - 온라인 중 용량 할당 및 한계 초과 시 알람 기능 제공 - 온라인 중 내부 복제(볼륨, Snapshot) 및 복구 기능 제공 - SAN/NAS 원격 복제 기능 지원 - 물리적 용량 확장 시 데이터 분산저장 기능 제공 - 전원 및 Controller 장애 시 캐시 데이터 보호 기능 제공 - 장애 감지(Controller, Disk, PSU, FAN) 및 알림(LED 및 이벤트 로그) 기능 제공 - Tiering 기능 지원 - Thin Provisioning 기능 제공 - 저장매체 SSD는 센터 정책에 따른 유지보수 지원 - Controller, Disk, PSU, FAN 이중화, 온라인 중 교체시 서비스 연속성 보장 기능 제공 - 채널 이중화 기능 제공(FC Port 수량 이상 License 제공) - Controller와 디스크 엔클로저간 인터페이스 이중화 기능 제공 - 원격 접속시 암호화 통신 기능 제공(HTTPS, SSH 등) - 다양한 Host OS(Solaris, AIX, HP-UX, Windows, Linux 등)의 안정적 지원
	기타	- 실제 납품내역에는 포함되지 않지만 향후 기능 이용이 가능해야함 - 해당 기능을 사용할 수 있도록 HW 및 SW License 전체를 납품해야 - 기술지원 및 제조사 공급자 증명서 제공 - 납품하는 모든 제품은 전원 이중화 필수

3. 네트워크 장비

구분		규격	수량
SAN 스위치	인터페이스(GBIC 포함)	- 16Gbps FC 12Port 이상 제공 - 24Port 이상 확장 지원	2식
	기능	- GUI 기반의 통합 관리 기능 제공 - 온라인 중 환경설정(Config) 기능 제공 - 환경설정(Config) 백업 및 복구 기능 제공 - 하나의 스위치를 2개 이상의 논리적 스위치로 분할 기능 제공 - 장애 감지(제어부, 전원, 인터페이스 모듈) 및 알림(LED 및 이벤트 로그) 기능 제공 - 로그 저장 및 관리 기능 제공 - 포트 부하 분산 기능 제공 - 전원 이중화, 온라인 중 교체시 서비스 연속성 보장 기능 제공 - 원격 접속시 암호화 통신(SSH) 기능 및 IP기반 접근제어 기능 제공 - 관리자.사용자 권한별 접근제어 및 접근 기록 관리 기능 제공 - FC-PH, FC-SW, FC-GS 표준 지원 - SAN 스위치간 연결 기능 지원(ISL 트렁크 기능 포함) - IPv6 Management 기능 제공 - SNMPv3(Public/Private MIB, Get, Set, Trap 포함) 기능 제공
	기타	- 실제 납품내역에는 포함되지 않지만 향후 기능 이용이 가능해야함 - 해당 기능을 사용할 수 있도록 HW 및 SW License 전체를 납품해야함 - 기술지원 및 제조사 공급자 증명서 제공

4. 무정전전원장치(UPS)

구분	규격	수량
무정전전원장치(UPS)	- 용량 : 용량 10K 2식 또는 20K 1식 - 기 운용 중인 제품과 호환 필요(APC 5000) - 해당 기능을 사용할 수 있도록 HW 및 SW License 전체를 납품해야함 - 기술지원 및 제조사 공급자 증명서 제공	10K (2식) 또는 20K (1식)

5. 공통사항

❍ 콘솔 연결, 서버, 네트워크 설치용 Rack 및 연동 등에 소요되는 각종 케이블자재, 전원공사 및 용역 일체 포함

❍ 무상유지보수 1년 이상

❍ 유상유지보수 시 유지보수요율 12% 이내